# Skupina přístrojů pro energetiku

Tato skupina přístrojů umožňuje sledování a řízení odběru elektrické energie. Všechny nutné funkce jsou rozčleněny do několika přístrojů.

## Přehled přístrojů pro energetiku:

energetic_time
  Energetické aplikace potřebují ke správné funkci vlastní energetický čas. Energetický čas je synchronizován s vnějšími synchronizačními impulsy (při zachycení synchronizačního impulsu se energetický čas nastaví na nejbližší celou čtvrthodinu) a energetické datum se mění ve 22:00 (se začátkem noční směny se mění datum, aby celá směna patřila do stejné části odběrového diagramu). Kompletní obsluhu energetického času zajišťuje přístroj energetic_time. Jeho vstupem je vnější synchronizační impuls. Na výstupech poskytuje energetický čas, datum, čas v probíhající čtvrthodině a hodině.
supply_meter
  Tento přístroj slouží pro obsluhu elektroměrů. Na jeho vstupech lze přepočítat údaje čitačů impulsů na činný a jalový odběr. Dalšími vstupy jsou činný a jalový okamžitý výkon (pokud nejsou tyto vstupy definovány, jsou hodnoty činného a jalového výkonu vypočteny z odběru). Na výstupech poskytuje účiník, činný a jalový odběr a výkon. Pokud je připojen čtvrhodinový a hodinový synchronizační signál, poskytuje přístroj na výstupech také činný a jalový odběr v probíhající čtvrthodině a hodině.
diagram
  Tento přístroj slouží pro zadávání odběrového diagramu a regulačních stupňů pro současný a příští měsíc. Na výstupech přístroj nastavuje maximální průměrný výkon a technické maximum podle aktuálního data, času a nastaveného regulačního stupně.
sections
  Energetická aplikace může kromě vizualizace a archivování odběru elektrické energie zajišťovat regulaci odběru elektrické energie. Pokud hrozí překročení sjednaného odběru elektrické energie jsou odpojovány jednotlivé sekce. Přístroj sections sleduje odběr elektrické energie během maxima a při nebezpečí překročení sjednaného odběru automaticky odpojuje sekce podle zvolených priorit.
maximum_graph
  Tento přístroj zobrazuje graf odběru v probíhajícím maximu. Do jednoho grafu zobrazuje okamžitý odběr, průměrný odběr během maxima včetně předpovědi na celé maximum a hodnotu maxima a technického maxima.
hour_table
  Poskytuje činné a jalové odběry v poslední hodině. Tyto hodnoty je vhodné archivovat pomocí standardního přístroje archiver.