# sequencer

### Funkce:

Sequencer zajišťuje deterministické pořadí vykonávání v něm zaregistrovaných přístrojů v rámci svého časového kroku.

### Syntax:

      sequencer sequencer_name;
        rem = string;
        timer = timer_name;
      end_sequencer;

### Poznámka:

  Všechny časovače mohou být ovládány dalšími časovači. Tato vlastnost vzájemného vnořování a závislostí zaručuje nekonečné množství kombinací a variant vytvořených algoritmů, pouze pomocí tří základních logických struktur.

### Příklad:

Příklad deklarace:

      sequencer pořadí;
        timer = 5;
      end_sequencer;

Příklad použití:

      meter id_2;
        timer = pořadí, 4;
        ...
      end_meter;

### Nativní procedury přístroje

Přístroj nemá žádné nativní procedury.

### Událostní procedury přístroje

Přístroj může volat standardní událostní procedury:

    OnActivate()

Podrobnější informace k těmto procedurám lze nalézt v kapitole Programování a procedury.