# Simulační ovladač (SimBuf)

Simulační ovladač SimBuf slouží k testování a ladění aplikací, které používají kanály typu buffer. Ovladač má nadefinováno několik kanálů, které generují průběhy funkce sinus. Pomocí jiných kanálů můžete tyto průběhy ovlivňovat. Dá se jimi nastavit frekvence a počet vzorků průběhu. Další skupinu tvoří kanály, které můžete využít pro zápis nebo pro čtení jako vyrovnávací paměť. Jméno souboru ovladače je 'sim_buf.dll'

## Kanály ovladače

Ovladač má tyto skupiny kanálů:

- kanál č.1 až 8 - vstupní kanály typu buffer, které poskytují průběhy funkce sinus
- kanál č.9 až 16 - vstupní nebo výstupní kanály typu buffer pro univerzální použití
- kanál č.21 až 36 - počet vzorků kanálů 1 až 16
- kanál č.41 až 48 - přírustky pro výpočet funkce sinus u kanálů 1 až 8

## Mapovací soubor ovladače

Standardní tvar mapovacího souboru ovladače 'sim_buf.dmf' je následující:

      begin
         1 - 16 cardinal input
        21 - 36 real output
        41 - 48 real output
      end.

## Parametrický soubor ovladače

Ovladač nepoužívá žádný soubor parametrů. Aby bylo možno aplikaci s tímto ovladačem přeložit a spustit, je třeba nějaký soubor parametrů definovat. Proto je součástí dodávky systému Control Web prázdný soubor parametrů 'sim_buf.par'.

Obsah souboru 'sim_buf.par':

      begin
      end.

Ovladač nemá žádné okno pro nastavení parametrů