# Standardně dodávané ovladače

Standardní součástí systému Control Web je několik ovladačů. Pro demonstrační a ladicí účely slouží:

- Virtuální ovladač — není spojen se žádným konkrétním fyzickým zařízením. Slouží ke generování různých signálů a předává do aplikace různé časové údaje.
- Modelový ovladač — slouží jako náhrada reálné soustavy při testování správné funkce řídícího programu, zvláště pak regulačních obvodů.
- Simulační ovladač (Dummy) — může jednoduše nahradit původní reálný ovladač vstupně/výstupních zařízení za účelem testování a ladění aplikace. Tento ovladač nekomunikuje s žádným zařízením, ale vrací hodnoty vstupních kanálů podle toho, jak si je definujete v jeho konfiguračním souboru.
- Simulační ovladač (SimBuf) — slouží k testování a ladění aplikací, které používají kanály typu buffer. Ovladač má nadefinováno několik kanálů, které generují průběhy funkce sinus. Tyto průběhy můžete různě ovlivňovat.

Pro běžné použití v reálných aplikacích jsou určeny ovladače:

- DDE ovladač — pracuje jako DDE klient a slouží k propojení aplikace s libovolným DDE serverem. Podporuje dynamickou výměnu dat na lokálním počítači včetně výměny dat mezi programy běžícími na samostatných počítačích v síti (NetDDE). Spolupracuje se všemi standardními DDE servery průmyslových zařízení a také s programy z řady Microsoft Office. Podporuje výměnu jednoduchých i strukturovaných dat.
- ASCII ovladač — slouží pro ASCII komunikaci přes sériové rozhraní počítače a umožňuje komunikovat s celou řadou zařízení a přístrojů, které používají standardní textový formát.
- TCP/IP ovladač — je určen pro spojení několika aplikací systému Control Web, které běží na různých počítačích. Tyto počítače jsou propojeny v rámci počítačové sítě nebo se dají spojit přes telefonní linky pomocí modemů. Ke komunikaci se používá síťový protokol TCP/IP.

Do systému Control Web můžete zařadit také další ovladače, které nejsou součástí systému, ale dodávají se jako samostatné produkty. Z celé řady těchto ovladačů uvádíme v této dokumentaci OPC ovladač, který pracuje jako OPC klient a slouží k propojení aplikace s libovolným OPC serverem. Podrobněji se o problematice OPC dočtete v kapitole Co to je OPC.

## Shrnutí

- Systém Control Web je vybaven několika ovladači, které jsou určeny jak pro ladění a testování aplikací, tak pro nasazení v reálném technologickém procesu.
- virtuální ovladač, modelový ovladač a simulační ovladače Dummy a SimBuf slouží spíše k ladění a testování aplikací.
- Pro běžné použití v reálných aplikacích jsou určeny ovladače DDE, OPC, TCP/IP a ASCII.